


Jalankan BLI SUITE 16.7.14.9.0.2






Masuk ke make interface (pilij Arduino 4way-interface)




Pilih 4wArduino\_Nano\_\_16\_PB3PB4v20005









Sebelum menggunakan, baca dulu esc nya dengan memilih (D)





Jalankan firmware .ini yang sudah di siapkan (BLHeli\_BRBasicESC-R\_H\_15-Rev.16.6-Multi\_170921.ini)

Smbungkan kaki esc ke pin 11 arduino



Klik write setup

